# Распиновка Arduino

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N** | **PIN** | **назначение** |
| 1 |  | Управление правым двигателем |
| 2 |  | Управление правым двигателем |
| 3 |  | PWM для правого двигателя |
| 4 |  | Управление левым двигателем |
| 5 |  | Управление левым двигателем |
| 6 |  | PWM для левого двигателя |
| 7 |  | TSOP1 |
| 8 |  | TSOP2 |
| 9 |  | RF CE |
| 10 |  | RF CSN |
| 11 |  | SCK |
| 12 |  | MOSI |
| 13 |  | MISO |
| 14 |  | US IN |
| 15 |  | US OUT |
| 16 |  | EasyVR RX |
| 17 |  | EasyVR TX |
| 18 |  | Compas SLA |
| 19 |  | Compas SLA |
| 20 |  | Servo (искатель маяка) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |