# Прошивка arduino pro mini через конвертер USB RS-232

Соединение Arduino и FTDI232

|  |  |
| --- | --- |
| **arduino** | **Ftdi232** |
| VCC | VCC |
| GND | GND |
| RX | TX |
| TX | RX |
| DTR | DTR |

И не забыть выбрать в меню “Инструменты” COM порт, и плату Arduino Pro Mini 5V/16Mhz